**Bestekstekst Schöck Signo®**

Bekistingselement als verloren bekisting voor elementen van gewapend beton, bestaande uit vezelcement, met schilderklaar oppervlak leveren en in .... inbouwen, incl. alle uitsnijdingen.

Zonder dichtingsstrips: U-0

Met één dichtingsstrip: U-1

Met twee dichtingstrips: U-2

Lengte van één element: 2700 mm

Dikte van element: 28,8 mm

Inbouwhoogtes: 160, 180, 200, 220, 240, 250, 280, 300, 350, 360, 400 mm

Druiplijst: ja/nee

Plaats van inbouw: vensterkozijn, balkonrand, bordes

Uitvoering volgens instructies van de fabrikant.  
De actuele technische documenten van de fabrikant moeten in acht worden genomen.

###### **Types**

|  |
| --- |
| Schöck Signo® type U-0-L2700-H… |
| Schöck Signo® type U-1-L2700-H… |
| Schöck Signo® type U-2-L2700-H… |